1 设计要求
	对TIM2定时器进行控制，使得TIM2通道1产生频率为183.1Hz的方波，通道2产生频率为
	366.2Hz的方波，通道3产生频率为732.4Hz的方波，通道4产生频率为1464.8Hz的方波。
2 硬件电路设计
	TIM2定时器的通道1到4分别对应PA.00、PA.01、PA.02和PA.03引脚，这些处理器引脚在
	开发板上已经以插针形式引出。
3 软件程序设计
	根据设计任务要求，程序内容比较简单。程序内容主要包括：
	1)	配置TIM2各通道均为输出比较模式（预分频系数设为2），设置各通道的参数
	（TIM2 CC1=0x8000、TIM2 CC2=0x4000、TIM2 CC3=0x2000、TIM2 CC4=0x1000）；
	2)	在相应的TIM2定时器中断服务处理程序中根据定时器的值翻转输出电平，以输出方波。
4 运行过程
 (1)	使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板，打开实验例程目录TIMx_test
 子目录下的TIMx.Uv2例程，编译链接工程；
 (2)	点击MDK 的Debug菜单，选择软件仿真模式，点击Start/Stop Debug Session，将
 PORTA.0、PORTA.1、PORTA.2和PORTA.3加入到逻辑分析仪中，点击Run按钮运行程序，在逻
 辑分析仪中可以看到各通道波形。
 (3)	如果有示波器，也可以进行硬件调试，将开发板上的PA.00、PA.01、PA.02和PA.03
 引脚接入示波器。选择项或Ctrl+F5键，远程连接目标板并下载调试代码到目标系统的RAM中，
 点击Run按钮或按F5开始运行例程，在示波器上可以看到各通道的波形。
