1 设计要求
	利用DMA通道6将处理片内FLASH中32位数据缓冲区内的内容传送到RAM中所定义的缓冲区内。
	在传输完成后会产生一个传输完成中断，最后将源缓冲区和目标缓冲区内的数据进行对比，
	来核查所有的数据是否传输正确。由于是存储器到存储器之间的传送，DMA的传送通过软件
	来启动。
2 硬件电路设计
	由于是进行片内存储器到存储器之间的数据传送，因此无需硬件连接。
3 软件程序设计
	根据设计任务要求，软件程序需要完成以下工作：
	(1)	设置DMA通道6，使之实现FLASH到RAM的DMA传送；
	(2)	配置评估板串行端口，用于将传输过程的状况以及传输的内容通过串口输出；
	(3)	软件启动DMA传送，并对传送的源数据和目的数据进行比较。
	整个工程包含3个源文件：STM32F10x.s、stm32f10x_it.c和main.c，其中STM32F10x.s为启动代码，
	DMA传输结束中断服务子程序在stm32f10x_it.c中，其它函数则在main.c中。
	注意，为了让源数据在Flash中，目的数据在RAM中，程序中定义源数据时进行初始化赋值，
	源数据将被链接器定位于Flash中；而定义目的数据则不尽兴初始化赋值，目的数据将被定
	位于RAM中。
4 运行过程
(1)	使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板，使用STM32V100评估板附带的串口线，
连接实验板上的UART0和PC机的串口，打开实验例程目录DMA_test子目录下的DMA.Uv2例程，编
译链接工程；
(2)	在PC机上运行windows自带的超级终端串口通信程序（波特率115200、1位停止位、无校验位、
无硬件流控制）；或者使用其它串口通信程序；
(3)	点击MDK 的Debug菜单，点击Start/Stop Debug Session；
(4)	使用内存窗口观测SRC_Const_Buffer和DST_Buffer所在的位置，可以发现SRC_Const_Buffer
地址为0x08001384，，即Flash中；DST_Buffer地址为0x20000030，即RAM中；
(5)	运行程序，通过超级终端观察串口输出，来判断DMA传输是否正确。正确结果为：首先输
出"boot success!"，代表启动成功；接着输出"Complete transfer!"，表示传输结束；然后
输出源数组里的值和目的数组里的值；最后通过比较两个数组的值，来判断是否传输成功，
并输出比较结果。
(6)	也可使用MDK软件仿真模式，用串行窗口来观察输出结果。
(7) 若想通过ITM Viewer来观测Printf数据，则需要加入#define DBG_ITM，并允许ITM跟踪，
详见RTX_Blinky例的说明。本例程中只要取消#define DBG_ITM前的注释符号即可。
