
1设计要求
	利用系统嘀嗒时钟中断服务子程序来进行独立看门狗计数值的重载，每次重载一次计数值LED2就
	闪烁一次。通过按键KEY来阻止计数值的重载，导致独立看门狗的复位，用LED1灯亮表示经历独立
	看门狗的复位事件。

2硬件电路
	硬件电路采用与7.1小节应用实例一样硬件电路，可见图7-10。其中Key按钮用于通过PB9产生一个
	外部中断，LED1、LED2则用于显示独立看门狗状态。

3软件程序设计
	根据设计任务要求，程序内容主要包括：
	(1)	配置并启动独立看门狗，配置PB口第9个引脚作为外部中断；
	(2)	系统启动时检测系统是否从IWDG复位恢复，如果曾经发生过则点亮LED1；
	(3)	在系统嘀嗒时钟的中断服务子程序中喂狗，并闪烁LED2；
	(4)	在EXTI9中断（KEY按钮触发）的中断返回时不清除中断挂起位，导致系统嘀嗒时钟无法进入，
	最终导致因无法重载看门狗计数器而系统复位；
	整个工程包含3个源文件：STM32F10x.s、stm32f10x_it.c和main.c，其中STM32F10x.s为启动代码，
	所有中断服务子程序均在stm32f10x_it.c中，其它函数则在main.c中。下面分别介绍相关的函数，
	具体程序清单见参考程序。
函数SysTickHandler是系统嘀嗒时钟的中断服务程序，用于定时重载独立看门狗计数器，并闪烁LED2。
函数XTI9_5_IRQHandler是按下KEY按键所触发的中断服务程序，在返回时不清除中断挂起位。

